# This is a Revit shared parameter file.
# Do not edit manually.
*META	VERSION	MINVERSION
META	2	1
*GROUP	ID	NAME
GROUP	1	ROCKWOOL
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE	DESCRIPTION	USERMODIFIABLE
PARAM	5b030801-d7f7-4a6e-a975-f82e6de89f38	Температура применения	TEXT		1	1		1
PARAM	fa98e90d-0d11-4cb0-a14f-9b84a7c1c5d4	Область применения	TEXT		1	1		1
PARAM	8b038914-51a9-4bd6-99cb-c4f443250b5c	Марка	TEXT		1	1		1
PARAM	6e32f51b-7d6d-4b6b-9f54-1884c3dc9622	λ125	NUMBER		1	1		1
PARAM	280ed81f-4dcd-4b94-9493-333894986549	Монтажное уплотнение	TEXT		1	1		1
PARAM	077bbe29-8ff3-400d-82f0-8397124d8089	Модуль кислотности	TEXT		1	1		1
PARAM	63fe462d-1204-4cee-b622-75ab2c967acd	Теплопроводность, Вт/мК	TEXT		1	1		1
PARAM	2e9b7234-1b40-4c53-a356-ed396a4aff7a	Сорбционная влажность, % по массе	NUMBER		1	1		1
PARAM	cae36442-b3af-4272-bccb-e805e16bd26a	Группа горючести	TEXT		1	1		1
PARAM	81979542-b8f1-41bd-9f87-6d72e3f474ad	λ25	NUMBER		1	1		1
PARAM	ba36e048-3288-44df-9c0a-7edb22fb8c92	Примечание	TEXT		1	1		1
PARAM	caf6dd4a-4c78-41c1-99a9-b65594a67d9e	λ50	NUMBER		1	1		1
PARAM	290ff44b-e469-4afe-8fae-a72a113d3029	λА	TEXT		1	1		1
PARAM	49010c4d-599a-4053-b387-2cf89df4839d	Сжимаемость, %	NUMBER		1	1		1
PARAM	93eca35c-6e3d-4e03-afdd-d4764d2d3a82	λ100	NUMBER		1	1		1
PARAM	6cbec25e-c9f5-4507-99f1-fda34875bd15	Плотность, кг/м3	HVAC_DENSITY		1	1		1
PARAM	ca34a267-8a22-4da1-813c-89a67196586b	Содержание органических веществ, % по массе	TEXT		1	1		1
PARAM	567f7970-da67-4a7a-a611-2c5a2d8f36d3	Водопоглощение, % по объему	NUMBER		1	1		1
PARAM	8bcd9770-0405-4a9a-8681-308bf825fde4	Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	TEXT		1	1		1
PARAM	1d244073-de61-4219-9228-6a2e21954f54	Водопоглощение при частичном погружении, кг/м² или %	TEXT		1	1		1
PARAM	1413ad73-cbb3-426f-8f5f-718236cf47f7	λ200	NUMBER		1	1		1
PARAM	9b35ef7f-abd7-42a8-b661-5a41eec756c0	Изготовитель	TEXT		1	1		1
PARAM	4813f28b-0d37-48af-aa82-d427d9a46f02	Содержание неволокнистых включений, % по массе, не более	NUMBER		1	1		1
PARAM	b806f38c-d39f-45fc-a501-547b2c353648	Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа	TEXT		1	1		1
PARAM	bfd0518f-371d-4aba-8c85-e83e2576eb27	ТС (срок действия)	TEXT		1	1		1
PARAM	8ccaafb4-5f02-4830-b1c0-2de027c4255a	Плотность, кг/м3 (текст)	TEXT		1	1		1
PARAM	ebbc87b8-a861-430d-a9a0-b255488d6b5e	λ300	NUMBER		1	1		1
PARAM	da90b5b8-0b50-4e85-a22d-ca561e0c5714	Предел огнестойкости (сертификаты)	TEXT		1	1		1
PARAM	cefdcac8-1a29-4db2-9a08-8b9b53f47188	Толщина, мм	TEXT		1	1		1
PARAM	77abeeca-d71a-447a-b41c-889c0ade8a79	λБ	TEXT		1	1		1
PARAM	7d3216ce-c855-4fad-a590-de18880b9154	λD	NUMBER		1	1		1
PARAM	7e51fdce-b0b4-4312-b806-5d2c8cea1049	λ10	NUMBER		1	1		1
PARAM	baf61fda-880c-4485-ab11-331d0f21e23e	λ150	NUMBER		1	1		1
PARAM	f2a117e1-6305-4aaf-9f76-980059a58da8	Воздухопроницаемость, м³/м·с·Па	NUMBER		1	1		1
PARAM	616875e3-bf0e-46f2-8b65-aaaed38550f1	Размеры (диаметры), мм	TEXT		1	1		1
PARAM	b07a7cf1-7f14-4043-b080-2f4c223e2f6c	Диаметр волокна, мкм	TEXT		1	1		1
PARAM	7a7c38f3-1ee0-44d4-9526-cf4534ff803d	Водостойкость (рН), не более	TEXT		1	1		1
PARAM	ebf1fdf7-63ab-40ea-ad04-d228ace8e395	λ250	NUMBER		1	1		1
PARAM	2230b9fd-240d-4dd0-82fe-d4b7a6fd45ef	Паропроницаемость, мг/м·ч·Па	NUMBER		1	1		1
